**设备技术规格参数、功能描述及配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体规格（mm）** | **技术参数、功能描述及配置清单描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 除渣机 | 1850\*1350\*1460 |  配备自冲洗功能和垃圾自动输出功能，根据使用要求可自如伸缩，并配置垃圾收纳桶。 | 台 | 3 |
| 2 | 深度处理池 | 4000\*1000\*1000（304不锈钢） |  配备超声波或者鼓泡形式的处理方式。 | 米 | 12 |
| 3 | 加大电机及附属转动轴盘连接 | 型号YS0.4W-4P防护等级IP54功率400W转速1400r/min |  更换原有小功率电机，锰钢，链条，链盘，轴心，轴承座及承台。 | 套 | 3 |
| 4 | 升级人工及小材料费用 |  升级新老机器所需的电器件，线路重置，机器连接件及相关器材物品。 |  为保证新老机器对接并正常运转，升级施工工作必须由专业生产厂家提供三名具有十年以上专业资质的技术人员，并提供五份以上近三年的洗碗机安装合同。 | 套 | 3 |

 **供货范围及分项价格清单 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **运输****方式** | **运输及****保险费** | **技术****服务费** | **税费** | **合计** | **交货****日期** | **交货地(港)** |
| 1 | 除渣机 |  | 台 | 3 | 29000 | 87000 | 汽运 | 汽运免费 | 免费 | 10400 | 97400 | 响应招标文件 | 采购人指定地 |
| 2 | 深度处理池连接 |  | 米 | 12 | 6500 | 78000 | 汽运 | 汽运免费 | 免费 | 9360 | 87360 | 响应招标文件 | 采购人指定地 |
| 3 | 加大电机及附属转动轴盘连接 |  | 套 | 3 | 8500 | 25500 | 汽运 | 汽运免费 | 免费 | 3060 | 28560 | 响应招标文件 | 采购人指定地 |
| 4 | 升级人工及小材料费用 |  | 套 | 3 | 3000 | 9000 | 汽运 | 汽运免费 | 免费 | 1080 | 10080 | 响应招标文件 | 采购人指定地 |
|  共计：223400元（贰拾贰万叁千肆佰元整） |